Для сечения сборных элементов зданий (рис. 8).Схема 8. Определить положение центра тяжести.

Дано: а=1,2м, b = 2,4м, h1=1,0 м, h2=3,0 м.

