По оси ступенчатого бруса приложены силы F1 и F2

Необходимо построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений оп­ределить абсолютную деформацию бруса. Принять Е = 2,1 · 105 Мпа. (А2 отличается от А в два раза) Схема 8.

Дано: F1= 35 кН; F2 = 40 кН; *l1* = 1,6 м; *l2*= 1,4 м; *l3*= 1,8 м;

А2=6,0 см2; Е= 2,1·105 МПа.

