Для двухопорной балки построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил и подобрать сечение стального двутавра. Расчет провести по допускаемым напря­жениям, приняв [Ϭ] = 160 МПа. Схема 8.

 Дано*:*  F1=35кН; F2=40кН; m*=50*кН м; а=1,0м; b=3,0м; с=3,0м.

