Произвести тепловой и гидравлический расчет пластинчатого теплообменника:

Температура греющей воды 130/58,7 °С

Температура нагреваемой воды 46/81 °С

Производительность: 328 950 Вт

Потери давления не более 30 кПа