Для заданных сечений, состоящих из прокатных профилей и полосы bЧh, определить положение центра тяжести.

Дано :

Двутавр №20

b=24cm

h=1.8m

Швеллер 22а

