

Дано:

F1 = 45KH

F2=25КН

M=35КНм

L1=3м

L2=3м

L3=4м

По данным для двухопорной балки построить эпюры поперечных сил Qу и изгибающих моментов Мх. Подобрать сечение стального двутавра, приняв [σ] = 160 МПа.