Определить амплитуду выходного напряжения амплитудного ограничителя на опрерационном усилителе при подаче на вход синусоидального напряжения с амплитудой 0.1 В , если сопротивление в цепи обратной связи ограничителя равно 100 кОм, сопротивление на входе 10 кОм, а параллельно резистору обратной связи встречно-последовательно включены 2 стабилитрона с напряжением стабилизации 3.3 В и прямым падением напряжения в стабилитроне 0,6 В